\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[english,portuguese]{babel}
\RequirePackage{ae}
\usepackage{lmodern}    % para permitir o copiar/colar com acentuação no pdf


\begin{document} 


Os eventos de tempestades geomagnéticas produzem perturbações na eletrodinâmica,
dinâmica e química da atmosfera. A modelagem é uma ótima ferramenta para
entender estes fenômenos, os quais afetam as comunicações e a navegação. Esta Tese
pretende modelar os efeitos das tempestades geomagnéticas na ionosfera de regiões
equatoriais e baixas latitudes. Para isto, usa-se o Sheffield University Plasmasphere
Ionosphere Model no INPE (SUPIM-INPE), no qual são feitos experimentos numéricos
com diferentes modelos de campos elétricos (derivas) e de ventos perturbados.
Os resultados obtidos são comparados com os valores observados pelas digisondas
de Jicamarca, São Luís, Fortaleza, Tucuman, Cachoeira Paulista, Concepción e Ascencion
Island. Inicialmente o modelo é avaliado para períodos geomagneticamente
calmos. Como parâmetros de entrada de SUPIM são usados o fluxo solar ionizante
fornecido por dois modelos (EUVAC e SOLAR2000), o vento neutro fornecido pelo
modelo HWM93, a deriva vertical fornecida por dois modelos (S-F e F08), a deriva
medida pelo radar de espalhamento incoerente de Jicamarca (JRI), a deriva
deduzida a partir de magnetômetros ($\delta$H) e a deriva deduzida a partir da taxa de
variação temporal da altura da região-F (\emph{dhF/dt}). Assim, escolhem-se os parâmetros
com os quais se consegue reproduzir melhor as observações e obtêm-se algumas
considerações prévias para quando modelar os dias geomagneticamente perturbados.
Para a simulação durante os dias de tempestades geomagnéticas, trabalha-se com
dois eventos para os quais existem medições de JRI (17-18/04/2002 e 9-10/11/2004)
e dois eventos onde não existem medições de JRI (29/10/2003 e 7-8/10/2004). Para
separar os efeitos do campo elétrico dos do vento neutro, trabalha-se primeiramente
com as estações equatoriais e depois com as estações de baixas latitudes. Adiciona-se
às simulações com as derivas usadas anteriormente, os resultados obtidos das simulações
com a deriva deduzida a partir do campo elétrico interplanetário e com as
medidas do radar JULIA. Os resultados são consistentes com as observações quando
se usam os diferentes tipos de deriva e isso possibilita estabelecer uma hierarquia
entre elas. Quando não existem medições de JRI pode-se usar a deriva deduzida
a partir de magnetômetros ou a deriva medida pelo radar JULIA e, na falta destas,
pode-se utilizar a deriva deduzida a partir de campo elétrico interplanetário.
Após a escolha do campo elétrico perturbado adequado para a região equatorial
trabalha-se com as estações de baixas latitudes, onde tenta-se introduzir o efeito
de um vento neutro perturbado que permita reproduzir as observações. Depois de
simular diferentes configurações de ventos perturbados para Cachoeira Paulista durante
a tempestade do 29/10/2003, conclui-se que uma perturbação em forma de
onda viajante propagando-se de Norte para Sul consegue simular satisfatoriamente
as variações das observações de foF2 e hmF2. Esta mesma configuração de vento
perturbado serviu para simular os parâmetros ionosféricos de outros locais do setor
brasileiro (São Luís e Fortaleza).





\end{document}.
